1.04.01.00

1.Dodano możliwość zapisu miejsca lokalizacji czujnika do pamięci modułu pomiarowego ADA-401WP z wersją 017 firmware'u. Wersje firmware'u niższe nie obsługuje tej funkcjonalności.

1.04.00.11

1.Poprawiono nawigację za pomocą klawiszy [Tab] i [Tab]+[Shift] w widokach programu.
2.Poprawiono opis protokołu MODBUS.


1.04.00.10

1.Wprowadzono możliwość konfiguracji załączania lub wyłączania sygnalizacji dźwiękowej błędów pracy modułu ADA-401WP. Alarm dźwiękowy generowany jest w przypadku następujących błędów pracy modułu :
- błędy wyszukiwania czujników,
- błędy odczytu temperatury z czujników, 
- błędy CRC numeru seryjnego czujników,
- błędy w komunikacji po RS485,
- zwarcia na magistrali 1-WIRE, 
- brak czujnika,
- brak kontrolera magistrali 1-WIRE.


1.04.00.09

1.Dodano algorytm Automatycznego Przypisywania Czujnika do kanału pomiarowego po podgrzaniu czujnika powyżej zadanej temperatury.
2.Wprowadzono sygnalizację dźwiękową przypisania czujnika do kanału pomiarowego.
3.Poprawiono obsługę zamiany i przenoszenia czujników z kanału do kanału.


1.03.07.03

1.Wprowadzono sygnalizację aktywnego okna w przypadku pojawienia się alarmów temperatury w jednym z uruchomionych wielu programów AdaUtil. Podczas operacji monitorowania MODBUS.
2.Poprawiono edycję numerów seryjnych czujników podczas konfiguracji kanałów.

1.03.07.02

1.Dodano możliwość załączania/wyłączania alarmu dźwiękowego dla temperatury większej od TH i mniejszej od TL. Podczas operacji monitorowania MODBUS.

1.03.07.01

1.Dodano możliwość załączania/wyłączania okien komunikatów błędów komunikacji.

1.03.07

1.Poprawiono błąd zerowania danych konfiguracji kanałów pomiarowych. Błąd objawiał się zmniejszeniem dokładności pomiaru do 0,5°C.
2.Dodano możliwość wyboru portu COM od COM1 do COM256.
3.Dodano obsługę przenoszenia czujników z kanału do kanału.
4.Dodano sygnalizację transmisji podczas operacji monitorowania kanałów pomiarowych oraz monitorowania MODBUS.